1. 생활 하수가 하수관로를 통해 처리되지 않은 채 형산강으로 유입되는 소하천 관리가 필요함.

2. 하천의 자정 작용을 돕는 여울과 소가 잘 발달 될 수 있도록 기존의 자연하천을 파괴한 서천과 같은 인위적인 하천 정비 사업은 피해야함.

3. 갈수기에 물의 수질이 나빠지니 유지수 확보가 필요함.

4. 수질 향상을 위해 낚시꾼 관리, 경작 행위를 금지시켜야함.

5. 물의 흐름을 자연스럽게 할 수 있도록 비영농기에는 수문을 열고 영농기에는 물을 활용할 수 있도록 수중보를 관리해야함.

6. 수중보는 농업용수 확보를 위해 마련된 시설이므로 주변에 농경지가 줄어들어 농업용수로 사용되지 않는 수중보가 있다면(조사가 필요함) 수질 개선을 위해 마땅히 철거하여함.

7. 경주의 북천에 조성한 생태연못처럼 생활 하수가 유입되는 부분에 생태연못을 더 조성하여 형산강의 수질을 개선하고 환경교육과 시민 휴식 공간으로 활용할 수 있다고 생각함.

8.‘좋은물 비율’, ‘하수도보급율’이 목표에 달성하였다 하여도 유지수 관리, 자연형 하천 관리, 주변 소하천, 주변 축산농가, 식당가, 공장 등을 꾸준히 관리해야만 형산강 전 구간이 2015년 좋은물 100%에 도달할 수 있음.